|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brand | Model | Origin | Power(MW) | Type |
| Sinovel | SL5000/128 | China | 5 | DFIG |
| Sinovel | SL5000/155 | China | 6 | DFIG |
| Vestas | V105/V112/V117/V126/V136 | Denmark | 3.45 | PMSG |
| MHI-Vestas | V164-8.0 MW | Denmark | 8 | PMSG |
| GE Wind | 3.8-130 | US | 3.8 | DFIG |
| GE Wind | 3.6-137 | US | 3.6 | DFIG |
| GE Wind | GE 4.0 | US | 4 | DD PMSG |
| Nordex | N131/3600 | Germany | 3.6 | DFIG |
| Nordex | N117/3600 | Germany | 3.6 | DFIG |
| Siemens Wind | SWT-3.6-130 | Germany | 3.6 | DD PMSG |
| Siemens Wind | SWT-8.8-154 | Germany | 8 | DD PMSG |
| Enercon | E-126 EP4 | Germany | 4.2 | DD EESG |
| Enercon | E-126 | Germany | 7.58 | DD EESG |

According to TWEA(TUREB) Statistics Report, operational Wind Power Plants with their Turbine Manufacturers in Turkey:

